**Wykaz czynności okresowego przeglądu serwisowego i konserwacji**

**agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4)**

Wykaz czynności:

**1. Przegląd i konserwacja silnika:**

1. wymiana oleju smarującego,
2. wymiana filtrów oleju,
3. czyszczenie filtra powietrza,
4. wymiana filtra paliwa,
5. sprawdzenie stanu akumulatorów z ewentualnym uzupełnieniem elektrolitu,
6. wymiana płynu chłodniczego,
7. kontrola naciągu pasków,
8. inne czynności przewidziane w instrukcji producenta z wyłączeniem czynności wymagających demontażu elementów silnika lub ew. wymiany części

**2. Przegląd prądnicy i układów sterowania:**

1. sprawdzenie zabezpieczeń,
2. sprawdzenie nastaw czasowych,
3. sprawdzenie połączeń elektrycznych i sterowniczych,
4. kontrola układów panelu sterowania,
5. kontrola połączeń prądnicy,
6. kontrola układu podgrzewania,
7. kontrola układu ładowania akumulatorów.

**4. Test urządzenia:**

1. test urządzenia bez obciążenia,
2. test urządzenia z obciążeniem (o ile to możliwe),
3. kontrola parametrów podczas pracy urządzenia.

**5. Przekazanie wymienionych materiałów do utylizacji.**